# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Przycisk blokady wrzeciona
(2) | Włącznik/wyłącznik
(3) | Rękojeść dodatkowa tłumiąca drgania (powierzchnia izolowana)A)
(4) | Standardowa rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)A)
(5) | Śruba ustalająca pokrywy ochronnej
(6) | Pokrywa ochronna do szlifowania
(7) | Pokrywa ochronna do cięciaA)
(8) | Osłona do cięcia
(9) | Kołnierz mocujący z uszczelką
(10) | Tarcza szlifierskaA)
(11) | Tarcza tnącaA)
(12) | Diamentowa tarcza tnącaA)
(13) | Nakrętka mocująca
(14) | Szybkozaciskowa nakrętka mocująca A)
(15) | Klucz widełkowy do nakrętek mocujących
(16) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(17) | Wrzeciono szlifierki
(18) | Osłona rękiA)
(19) | Gumowy talerz szlifierskiA)
(20) | Papier ściernyA)
(21) | Nakrętka okrągłaA)
(22) | Szczotka garnkowaA)
(23) | Klucz widełkowyA)
(24) | Pokrywa odsysająca do cięcia z prowadnicą saneczkowąA)
(25) | Diamentowa koronka wiertniczaA)

A)

  Ten osprzęt nie wchodzi w standardowy zakres dostawy.