# Montaggio del dispositivo di protezione

Avvertenza: dopo una rottura della mola abrasiva durante il funzionamento, oppure in caso di danni ai dispositivi di alloggiamento sulla cuffia di protezione/sull’elettroutensile, l’elettroutensile andrà immediatamente inviato al Servizio Clienti post-vendita. Per gli indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consulenza tecnica».

##

Applicare la cuffia di protezione (6) sul collare dell’alberino. Adattare la posizione della cuffia di protezione (6) in base alla lavorazione da eseguire e bloccare la cuffia di protezione (6) con la vite di fissaggio (5).

- Regolare la cuffia di protezione (6) in modo da impedire proiezioni di scintille in direzione dell’operatore.

##

- Utilizzare sempre la cuffia di protezione per il taglio (7) o la cuffia di protezione per la levigatura (6) con la copertura per il taglio montata (8).

- Per il taglio nella pietra, provvedere ad un’adeguata aspirazione della polvere.

La cuffia di protezione per taglio (7) andrà montata analogamente alla cuffia di protezione per levigatura (6).

### Copertura per il taglio

Montare la copertura per il taglio (8) sulla cuffia di protezione per la levigatura (6) (vedere fig. A): spostare all’indietro la leva (➊). Innestare la copertura (8) sulla cuffia di protezione per la levigatura (6) (➋). Premere nuovamente a fondo la leva sulla cuffia di protezione (6) (➌).
Per lo smontaggio (vedere fig. B) spostare all’indietro la leva (➊). Estrarre la copertura (8) dalla cuffia di protezione (6) (➋).

##

La cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida (24) andrà montata analogamente alla cuffia di protezione per levigatura.

Alla cuffia di aspirazione con slitte di guida (24) è possibile collegare un aspiratore Bosch adatto. Innestare a tal fine il tubo flessibile di aspirazione con l’adattatore di aspirazione nell’apposito attacco della cuffia di aspirazione.

Avvertenza: l’attrito che si genera a causa della polvere nel tubo flessibile di aspirazione e nell’accessorio durante l’aspirazione, provoca una carica elettrostatica, che l’utilizzatore potrebbe percepire come scarica statica (a seconda dei fattori ambientali e del suo stato fisiologico). Bosch raccomanda in linea generale l’impiego di un tubo flessibile di aspirazione antistatico (accessorio) per l’aspirazione delle polveri sottili e dei materiali asciutti.

##

- Per operazioni con il platorello in gomma (19) o con la spazzola a tazza/spazzola conica/corona a forare diamantata, montare sempre la protezione per le mani (18).

Fissare la protezione per le mani (18) con l’impugnatura supplementare (4)/(3).

##

Avvitare l’impugnatura supplementare (4)/(3) a destra o a sinistra della testa ingranaggi, in base alla modalità di lavoro.

- Utilizzare l’elettroutensile esclusivamente con l’impugnatura supplementare (4)/(3).

- Non continuare ad utilizzare l’elettroutensile se l’impugnatura supplementare (4)/(3) è danneggiata. Non eseguire mai nessuna modifica sull’impugnatura supplementare (4)/(3).

L’impugnatura supplementare antivibrazioni (3) consente di lavorare con vibrazioni ridotte e, quindi, in modo più gradevole e sicuro.