# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

Vid drift av elverktyget med hjälp av mobila generatorer, som inte har tillräckliga kraftreserver eller som inte har en lämplig spänningsreglering med startströmsförstärkning kan prestanda reduceras eller så kan det elverktyget bete sig otypiskt vid start.

Kontrollera lämpligheten hos generatorn, framför allt vad gäller nätspänning och frekvens.

## Slå på/stänga av

Brytarutförande med spärr

För att slå på elverktyget trycker du först på på-/av-strömbrytaren (2) ➊ och skjuter den sedan framåt ➋. Tryck därefter in den och håll den intryckt ➌.

För att spärra den intryckta på-/av-strömbrytaren (2) skjuter du på-/av-strömbrytaren (2) ytterligare framåt ➍.

För att stänga av elverktyget släpper du på-/av-strömbrytaren (2), eller om den är spärrad, tryck kort på på-/av-strömbrytaren (2) och släpp den igen.

Brytarutförande utan spärr

För att slå på elverktyget trycker du först på på-/av-strömbrytaren (2) ➊ och skjuter den sedan framåt ➋. Tryck därefter in den och håll den intryckt ➌.

För att stänga av elverktyget släpper du på-/av-strömbrytaren (2).

- Kontrollera slipverktygen innan användningen. Slipverktyget måste vara felfritt monterat och kunna rotera fritt. Utför en testkörning på minst 1 minut utan belastning. Använd inte slipverktyg som är skadade, ojämna eller som vibrerar. Skadade slipverktyg kan gå sönder och orsaka skador.