# Дозволені шліфувальні інструменти

Дозволяється використовувати усі названі в цій інструкції шліфувальні інструменти.

Допустима частота обертання [об/хв] або колова швидкість [м/с] використовуваних шліфувальних інструментів має принаймні відповідати даним, зазначеним в нижчеподаній таблиці.

З цієї причини зважайте на допустиму частоту обертання або колову швидкість, зазначені на етикетці шліфувального інструмента.

| макс. [мм] | [мм] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [об/хв] | [м/с]
| 180 230 | 8 8 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8 500 6 500 | 80 80
| 180 230 | 4,2 4,2 | – – | 22,2 22,2 | – – | 8 500 6 500 | 80 80
| 180 230 | – – | – – | – – | – – | 8 500 6 500 | 80 80
| 100 125 | 27 30 | – – | M14 M14 | – – | 8 500 6 500 | 80 80
| 180 180 | 26 20 | – – | M14 22,2 | – – | 8 500 8 500 | 80 80
| 125 | – | – | M14 | – | 8 500 | 80
| 83 | – | – | M14 | – | 8 500 | 80
| 180 230 | 3,0 3,0 | 7 7 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 8 500 6 500 | 80 80