# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

При питании электроинструмента от передвижных электрогенераторов, которые не обладают достаточным запасом мощности или не оснащены соответствующим регулятором напряжения с усилением пускового тока, при включении возможно падение мощности или необычное поведение электроинструмента.

Пожалуйста, проверьте пригодность используемого Вами генератора, особенно в отношении напряжения и частоты сети.

## Включение/выключение

Исполнение выключателя c фиксированием

Чтобы запустить электроинструмент, сначала нажмите на выключатель (2)➊, затем сдвиньте его вперед ➋. Затем нажмите и удерживайте его в нажатом положении ➌.

Чтобы зафиксировать нажатый выключатель (2), сдвиньте его (2) еще дальше вперед ➍.

Чтобы выключить электроинструмент, отпустите выключатель (2), а если он зафиксирован, коротко нажмите на выключатель (2) и отпустите его.

Исполнение выключателя без фиксирования

Чтобы запустить электроинструмент, сначала нажмите на выключатель (2)➊, затем сдвиньте его вперед ➋. Затем нажмите и удерживайте его в нажатом положении ➌.

Чтобы выключить, отпустите выключатель (2).

- Перед началом работы проверяйте шлифовальную оснастку. Шлифовальная оснастка должна быть правильно монтирована и свободно вращаться. Произведите пробное включение минимум на 1 минуту без нагрузки. Не используйте поврежденную, некруглую или вибрирующую шлифовальную оснастку. Поврежденная шлифовальная оснастка может разрушиться и стать причиной травм.