# Avviamento graduale

## (GWS 20-230 J / GWS 22-180 J / GWS 22-230 J / GWS 2200 (3 601 HC0 3.. / 3 601 HC1 3..))

L’avviamento graduale elettronico limita la coppia all’accensione e consente un avvio dell’elettroutensile senza scatti.

Avvertenza: se l’elettroutensile, subito dopo l’accensione, funziona al massimo numero di giri, è presente un’avaria dell’avviamento graduale e della protezione contro il riavvio accidentale. Inviare immediatamente l’elettroutensile al Servizio Assistenza Clienti (per gli indirizzi vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consulenza tecnica»).