# Технические данные

Угловая шлифовальная машина |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2000 | 2000
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 6500 | 6500
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 230 | 230
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 25 | 25
Защита от непреднамеренного включения |  | – | ●
Плавный пуск |  | – | ●
МассаB)C) | кг | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Класс защиты |  | / II | / II

A)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода не может превышать номинальное число оборотов холостого хода и поэтому ниже.

B)

  в зависимости от используемого защитного кожуха ((7), (6), (8)), от используемой дополнительной рукоятки ((4), (3)) и используемого вытяжного кожуха (24)

C)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

## Указания по условиям подключения к сети для GWS 20-230 P:

Устройство соответствует стандартам IEC 61000-3-11 и подлежит подключению при определенных условиях. Устройство может вызывать нерегулярные колебания напряжения при неблагоприятных условиях подачи электроэнергии. Сопротивление этого устройства установлено как Zactual = 0,18 Ω. Пользователь должен убедиться, что место подключения с полным сопротивлением Zmax, к которой должен быть подключен прибор, соответствует требованиям по сопротивлению: Zactual ≥ Zmax. Если значение Zmax неизвестно, определите Zmax после консультации с поставщиком сетевых решений или энергоснабжающей организацией.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.

Угловая шлифовальная машина |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 180 | 230 | 180 | 230
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 25 | 25 | 25 | 25
Защита от непреднамеренного включения |  | – | – | ● | ●
Плавный пуск |  | – | – | ● | ●
ВесB)C) | кг | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Класс защиты |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода указано ниже.

B)

  в зависимости от используемого защитного кожуха ((7), (6), (8)), от используемой дополнительной рукоятки ((4), (3)) и используемого вытяжного кожуха (24)

C)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

## Указания по условиям подключения к сети для GWS 22-180 P, GWS 22-230 P и GWS 2200:

Устройство соответствует стандартам IEC 61000-3-11 и подлежит подключению при определенных условиях. Устройство может вызывать нерегулярные колебания напряжения при неблагоприятных условиях подачи электроэнергии. Сопротивление этого устройства установлено как Zactual = 0,18 Ω. Пользователь должен убедиться, что место подключения с полным сопротивлением Zmax, к которой должен быть подключен прибор, соответствует требованиям по сопротивлению: Zactual ≥ Zmax. Если значение Zmax неизвестно, определите Zmax после консультации с поставщиком сетевых решений или энергоснабжающей организацией.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.