# البيانات الفنية

المجلخة الزاوية |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2000 | 2000
عدد اللفات اللاحملي المقدرA) | لفة/دقيقة | 6500 | 6500
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 230 | 230
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 25 | 25
واقية إعادة التشغيل |  | – | ●
البدء بإدارة هادئة |  | – | ●
الوزنB)C) | كجم | 5,4–8,8‏ | 5,4–8,8‏
فئة الحماية |  | / II | / II

A)

  عدد اللفات المقدر للدوران اللاحملي وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار أدوات الشغل المناسبة. لا يجوز أن يتخطى عدد اللفات اللاحملي الفعلي عدد اللفات اللاحملي المقدر وهذا السبب فهو أقل.

B)

  تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((7), (6), (8)) والمقبض الإضافي المستخدم ((4), (3)) وغطاء الشفط المستخدم (24)

C)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

## إرشادات بخصوص شروط التوصيل الكهربائي الخاص بالأداة GWS 20-230 P:

يفي الجهاز بمتطلبات المواصفة IEC 61000-3-11 وهو عرضة للتوصيل المشروط. يمكن أن يؤدي الجهاز إلى تقلبات عرضية في الجهد في ظل ظروف الطاقة الكهربائية غير المواتية. تم ضبط مقاومة هذا الجهاز بحيث تكون قيمة Zالفعلية = 0,18 أوم. يجب على المستخدم التأكد من أن نقطة الاتصال مع المقاومة Zالقصوى، التي ينبغي توصيل القابس بها تفي بمتطلبات المقاومة: Zالفعلية ≥ Zالقصوى. إذا كانت قيمة Zالقصوى غير معروفة، فقم بتحديد قيمة Zالقصوى بالتشاور مع شركة الإمداد بالكهرباء أو الهيئة الحكومية للإمداد بالكهرباء.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

المجلخة الزاوية |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
عدد اللفات اللاحملي المقدرA) | لفة/دقيقة | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 180 | 230 | 180 | 230
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 25 | 25 | 25 | 25
واقية إعادة التشغيل |  | – | – | ● | ●
البدء بإدارة هادئة |  | – | – | ● | ●
الوزنB)C) | كجم | 5,2–7,8‏ | 5,4–8,8‏ | 5,2–7,8‏ | 5,4–8,8‏
فئة الحماية |  | / II | / II | / II | / II

A)

  عدد اللفات المقدر للدوران اللاحملي وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار أدوات الشغل المناسبة. يكون عدد اللفات اللاحملي الفعلي أقل.

B)

  تبعًا لغطاء الوقاية المستخدم ((7), (6), (8)) والمقبض الإضافي المستخدم ((4), (3)) وغطاء الشفط المستخدم (24)

C)

  الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

## إرشادات بخصوص شروط التوصيل الكهربائي الخاص بالأداة GWS 22-180 P و GWS 22-230 P و GWS 2200:

يفي الجهاز بمتطلبات المواصفة IEC 61000-3-11 وهو عرضة للتوصيل المشروط. يمكن أن يؤدي الجهاز إلى تقلبات عرضية في الجهد في ظل ظروف الطاقة الكهربائية غير المواتية. تم ضبط مقاومة هذا الجهاز بحيث تكون قيمة Zالفعلية = 0,18 أوم. يجب على المستخدم التأكد من أن نقطة الاتصال مع المقاومة Zالقصوى، التي ينبغي توصيل القابس بها تفي بمتطلبات المقاومة: Zالفعلية ≥ Zالقصوى. إذا كانت قيمة Zالقصوى غير معروفة، فقم بتحديد قيمة Zالقصوى بالتشاور مع شركة الإمداد بالكهرباء أو الهيئة الحكومية للإمداد بالكهرباء.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.