# Teknik veriler

Taşlama makinesi |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Giriş gücü | W | 2000 | 2000
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 6500 | 6500
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 230 | 230
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 25 | 25
Yeniden çalışma emniyeti |  | – | ●
Düşük devirli başlangıç |  | – | ●
AğırlıkB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Koruma sınıfı |  | / II | / II

A)

  Uygun aletlerin seçimi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı nominal boştaki devir sayısını aşmamalıdır ve bu nedenle daha düşüktür.

B)

  Kullanılan koruyucu kapağa ((7), (6), (8)), kullanılan ilave tutamağa ((4), (3)) ve kullanılan toz emme kapağına (24) bağlı olarak

C)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

## GWS 20-230 P için şebeke bağlantı koşulları uyarıları:

Cihaz, IEC 61000-3-11 gereksinimlerini karşılamaktadır ve koşullu bağlantıya tabidir. Cihaz, uygun olmayan güç koşullarında ara sıra voltaj dalgalanmalarına neden olabilir. Bu cihazın empedansı, Zactual = 0,18 Ω olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı, cihazın bağlanması gereken Zmax empedansına sahip bağlantı noktasının, Zactual ≥ Zmax empedans gereksinimini karşıladığından emin olmalıdır. Zmax bilinmiyorsa, ağ tedarikçisi veya tedarik yetkilisiyle görüşerek Zmax belirlenmelidir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

Taşlama makinesi |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Giriş gücü | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Taşlama mili dişi |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Taşlama milinin maks. diş uzunluğu | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Yeniden çalışma emniyeti |  | – | – | ● | ●
Düşük devirli başlangıç |  | – | – | ● | ●
AğırlıkB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Koruma sınıfı |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Uygun aletlerin seçimi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı daha düşüktür.

B)

  Kullanılan koruyucu kapağa ((7), (6), (8)), kullanılan ilave tutamağa ((4), (3)) ve kullanılan toz emme kapağına (24) bağlı olarak

C)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.

## Şunlar için şebeke bağlantı koşullarına ilişkin notlar: GWS 22-180 P, GWS 22-230 P ve GWS 2200:

Cihaz, IEC 61000-3-11 gereksinimlerini karşılamaktadır ve koşullu bağlantıya tabidir. Cihaz, uygun olmayan güç koşullarında ara sıra voltaj dalgalanmalarına neden olabilir. Bu cihazın empedansı, Zactual = 0,18 Ω olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı, cihazın bağlanması gereken Zmax empedansına sahip bağlantı noktasının, Zactual ≥ Zmax empedans gereksinimini karşıladığından emin olmalıdır. Zmax bilinmiyorsa, ağ tedarikçisi veya tedarik yetkilisiyle görüşerek Zmax belirlenmelidir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.