# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Mil kilitleme düğmesi
(2) | Açma/kapama şalteri
(3) | Titreşim sönümleyici ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)A)
(4) | Standart ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)A)
(5) | Koruyucu kapak sabitleme vidası
(6) | Taşlama için koruyucu kapak
(7) | Kesme için kullanılan koruyucu kapakA)
(8) | Kesme kapağı
(9) | O-ringli bağlama flanşı
(10) | Taşlama diskiA)
(11) | Kesme diskiA)
(12) | Elmas kesme diskiA)
(13) | Germe somunu
(14) | Hızlı germe somunu A)
(15) | Germe somunu için iki pimli anahtar
(16) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(17) | Taşlama mili
(18) | El korumaA)
(19) | Kauçuk zımpara tablasıA)
(20) | Zımpara kağıdıA)
(21) | Yuvarlak başlı somunA)
(22) | Çanak fırçaA)
(23) | Çatal anahtarıA)
(24) | Kılavuz kızakla kesme işlerinde toz emme kapağıA)
(25) | Karot uçlarıA)

A)

  Bu aksesuar ilgili standart teslimat kapsamına dahil değildir.