# Montering af beskyttelsesanordning

Bemærk: Efter brud på slibeskiven under arbejdet eller beskadigelse af holdeanordningerne på beskyttelseskappen/el-værktøjet skal el-værktøjet omgående sendes til et autoriseret værksted, adresser se afsnittet "Kundeservice og anvendelsesrådgivning".

##

Sæt beskyttelsesskærmen (6) på spindelhalsen. Tilpas beskyttelsesskærmens (6) position til arbejdsgangens krav, og lås beskyttelsesskærmen (6) med låseskruen (5).

- Indstil beskyttelsesskærmen (6) , så betjeningspersonen ikke udsættes for gnistregn.

##

- Brug altid beskyttelsesskærmen til skæring ved skæringsarbejde (7) eller beskyttelsesskærmen til slibning (6) med den monterede afdækningen til skæring (8).

- Sørg for tilstrækkelig støvopsugning, når der skæres i sten.

Beskyttelsesskærmen til skæring (7) monteres på samme måde som beskyttelsesskærmen til slibning (6).

### Afdækning til skæring

Monter afdækningen til skæring (8) på beskyttelsesskærmen til slibning (6) (se billedet A): Sving holdebøjlen tilbage (➊). Sæt afdækningen (8) på beskyttelsesskærmen til slibning (6) (➋). Tryk håndtaget fast på beskyttelsesskærmen (6) (➌).
Ved afmontering (se billedet B) skal du svinge håndtaget tilbage (➊). Træk afdækningen (8) af beskyttelsesskærmen (6) (➋).

##

Udsugningsskærm til skæring med føringsslæde (24) monteres ligesom beskyttelsesskærmen til slibning.

Udsugningsskærmen med føringsslidser (24) kan forbindes med en egnet Bosch-støvsuger. Sæt i den forbindelse sugeslangen med udsugningsadapteren ind i holdestudserne på udsugningsskærmen.

Bemærk! Friktion forårsaget af støvet i sugeslangen og i tilbehøret under sugning skaber en elektrostatisk ladning, som brugeren kan opfatte som en statisk udladning (afhængigt af miljøfaktorer og brugerens fysiologiske tilstand). Bosch anbefaler generelt at anvende antistatiske sugeslanger (tilbehør) til opsugning af fint støv og tørre materialer.

##

- Ved arbejde med gummislibeskiven (19) eller med kopbørste/konusbørste/diamant-borekrone skal du altid montere håndbeskyttelsen (18).

Fastgør håndbeskyttelsen (18) med ekstrahåndtaget (4)/(3).

##

Skru ekstrahåndtaget (4)/(3) ind i gearhovedet på højre eller venstre side, afhængigt af hvilket arbejde der skal udføres.

- Brug kun dit el-værktøj med ekstrahåndtaget (4)/(3).

- Brug ikke el-værktøjet, hvis ekstrahåndtaget (4)/(3) er beskadiget. Foretag ikke ændringer på ekstrahåndtaget (4)/(3).

Det vibrationsdæmpende ekstrahåndtag (3) giver vibrationssvagt og dermed behageligt og sikkert arbejde.