# Namestitev zaščitne opreme

Opomba: po lomu brusilnega koluta med obratovanjem ali pri poškodovanju prijemal na zaščitnem pokrovu/na električnem orodju, morate električno orodje takoj poslati na servsno službo; naslovi so navedeni v odstavku „Servisna služba in svetovanje uporabnikom“.

##

Zaščitni pokrov (6) namestite na steblo vretena. Položaj zaščitnega pokrova (6) prilagodite svojemu delu in pritrdite zaščitni pokrov (6) z nastavitvenim vijakom (5).

- Nastavite zaščitni pokrov (6) tako, da se prepreči izmet isker v smer uporabnika.

##

- Za rezanje vedno uporabite zaščitni pokrov za rezanje (7) ali zaščitni pokrov za brušenje (6) z nameščenim pokrovom za rezanje (8).

- Pri rezanju kamna morate poskrbeti za zadostno odsesavanje prahu.

Zaščitni pokrov za rezanje (7) se namesti tako kot zaščitni pokrov za brušenje (6).

### Pokrov za rezanje

Pokrov za rezanje (8) namestite na zaščitni pokrov za brušenje (6) (glejte sliko A): ročico pomaknite nazaj (➊). Namestite pokrov (8) na zaščitni pokrov za brušenje (6) (➋). Ročico spet trdno potisnite na zaščitni pokrov (6) (➌).
Za odstranitev (glejte sliko B) pomaknite ročico nazaj (➊). Pokrov (8) povlecite z zaščitnega pokrova (6) (➋).

##

Pokrov za odsesavanje za rezanje z vodili (24) se namesti tako kot zaščitni pokrov za brušenje.

Na odsesovalni pokrov s pomičnimi vodili (24) lahko priključite primeren sesalnik za prah znamke Bosch. Za priklop namestite gibko sesalno cev z adapterjem za odsesavanje v namenski nastavek odsesovalnega pokrova.

Opozorilo: trenje, ki nastane zaradi prahu v gibki sesalni cevi in priboru med sesanjem, povzroči elektrostatično napetost, ki jo lahko uporabnik občuti kot statično razelektritev (odvisno od okoliških dejavnikov in njegovega fiziološkega stanja). Bosch na splošno priporoča uporabo antistatične gibke sesalne cevi (pribor) za sesanje finega prahu in suhih materialov.

##

- Za dela z gumijastimi brusilnimi krožniki (19) ali lončasto ščetko/stožčasto ščetko/diamantno vrtalno krono uporabite vedno zaščito za roko (18).

Zaščito za roko (18) pritrdite skupaj z dodatnim ročajem (4)/(3).

##

Dodatni ročaj (4)/(3) privijte glede na način izvedbe dela desno ali levo v glavo gonila.

- Svoje električno orodje uporabljajte zgolj z dodatnim ročajem (4)/(3).

- Ne uporabljajte električnega orodja, če je dodatni ročaj (4)/(3) poškodovan. Ne spreminjajte dodatnega ročaja (4)/(3).

Dodatni ročaj za blaženje tresljajev (3) omogoča prijetnejše in varnejše delo z manj tresljaji.