# Montarea dispozitivelor de protecţie

Notă: După ruperea discului de şlefuire în timpul funcţionării sculei electrice sau în cazul deteriorării dispozitivelor de prindere de pe apărătoarea de protecţie/scula electrică, aceasta din urmă trebuie trimisă neîntârziat la centrul de asistenţă tehnică post-vânzare, adresele vezi paragraful „Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi consultanţă clienţi“.

##

Puneţi apărătoarea de protecţie (6) pe gulerul axului. Adaptaţi poziţia apărătoarei de protecţie (6) la cerinţele procesului de lucru şi blocaţi apărătoarea de protecţie (6) cu şurubul de fixare (5).

- Reglaţi astfel apărătoarea de protecţie (6) , încât aceasta să împiedice zborul scânteilor în direcţia operatorului.

##

- Pentru tăiere, utilizează întotdeauna capacul de protecţie la tăiere (7) sau capacul de protecţie la şlefuire (6) cu capacul pentru tăiere montat (8).

- La tăierea pietrei trebuie asigurată aspirarea corespunzătoare a prafului rezultat.

Apărătoarea de protecţie pentru tăiere (7) se montează la fel ca apărătoarea de protecţie pentru şlefuire (6).

### Capac pentru tăiere

Montează capacul pentru tăiere (8) pe capacul de protecţie la şlefuire (6) (consultă imaginea A): Roteşte pârghia spre înapoi (➊). Aşază capacul (8) pe capacul de protecţie la şlefuire (6) (➋). Apasă din nou ferm pârghia pe capacul de protecţie (6) (➌).
Pentru demontare (consultă imaginea B), roteşte pârghia spre înapoi (➊). Desprinde capacul (8) de pe capacul de protecţie (6) (➋).

##

Apărătoarea de aspirare pentru tăiere cu sanie de ghidare (24) se montează la fel ca şi capacul de protecţie la şlefuire.

La apărătoarea de aspirare cu sanie de ghidare (24) se poate racorda un aspirator Bosch adecvat. Pentru aceasta, introdu furtunul de aspirare cu adaptorul de aspirare în ştuţul de racord prevăzut pe apărătoarea de aspirare.

Observaţie: Frecarea din timpul aspirării provocată de praful din furtunul de aspirare şi din interiorul accesoriilor provoacă o încărcare electrostatică, pe care utilizatorul o poate experimenta ca o descărcare statică (în funcţie de factorii de mediu şi de starea sa fiziologică). Bosch recomandă în general utilizarea unui furtun de aspirare antistatic (accesoriu) pentru aspirarea pulberilor fine şi a materialelor uscate.

##

- Pentru lucrul cu discul-suport din cauciuc (19) sau cu peria oală/peria conică/carota diamantată, foloseşte întotdeauna apărătoarea de mână (18).

Fixează apărătoarea de mână (18) cu mânerul auxiliar (4)/(3).

##

Înşurubează mânerul auxiliar (4)/(3) pe partea dreaptă sau stângă a capului angrenajului, în funcţie de modul de lucru.

- Utilizează scula electrică numai împreună cu mânerul auxiliar (4)/(3).

- Nu mai utiliza scula electrică dacă mânerul auxiliar (4)/(3) este deteriorat. Nu modifica în niciun fel mânerul auxiliar (4)/(3).

Mânerul auxiliar cu amortizor de vibraţii (3) permite lucrul fără vibraţii, utilizarea fiind astfel mai confortabilă şi mai sigură.