# Mise en marche

- Tenez compte de la tension secteur ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l’outil électroportatif.

En cas de raccordement de l’outil électroportatif à un générateur mobile (groupe électrogène) ne disposant pas de réserves de puissance suffisantes ou d’une régulation de tension appropriée avec amplification du courant de démarrage, les pertes de puissance ou un comportement anormal peuvent se produire à la mise en marche.

Assurez-vous que le groupe électrogène dispose de caractéristiques (tension et fréquence réseau notamment) compatibles avec la meuleuse.

## Mise en marche/arrêt

Interrupteur Marche/Arrêt avec blocage

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, appuyez d’abord sur l’interrupteur Marche/Arrêt (2) ➊ puis poussez-le vers l’avant ➋. Appuyez ensuite dessus et maintenez-le enfoncé ➌.

Pour bloquer l’interrupteur Marche/Arrêt (2) en position enfoncée, poussez l’interrupteur Marche/Arrêt (2) encore plus vers l’avant ➍.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (2). S’il est bloqué, appuyez brièvement sur l’interrupteur Marche/Arrêt (2) puis relâchez-le.

Interrupteur Marche/Arrêt sans blocage

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, appuyez d’abord sur l’interrupteur Marche/Arrêt (2) ➊ puis poussez-le vers l’avant ➋. Appuyez ensuite dessus et maintenez-le enfoncé ➌.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (2).

- Vérifiez les accessoires de meulage avant de les utiliser. L’accessoire de meulage doit être correctement monté et doit pouvoir tourner librement. Effectuez une marche d’essai en faisant tourner l’outil à vide pendant au moins 1 minute. N’utilisez jamais des accessoires de meulage qui sont endommagés, qui vibrent ou dont la rotation est irrégulière. Les accessoires de meulage endommagés peuvent éclater et causer des blessures.