# Kaitseseadise paigaldamine

Märkus: Juhul kui lihvketas töötamise ajal murdub või kui kettakaitse/elektrilise tööriista kinnitusseadised saavad kahjustada, tuleb elektriline tööriist toimetada viivitamatult hoolduskeskusse; aadressid on toodud jaotises “Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine".

##

Asetage kaitsekate (6) spindlikaelale. Reguleerige kaitsekate (6) konkreetse töö jaoks sobivasse asendisse ja lukustage kaitsekate (6) lukustuskruviga (5).

- Reguleerige kaitsekate (6) välja nii, et sädemeid ei lendu kasutaja suunas.

##

- Kasutage lõikamiseks alati lõikamise kaitsekatet (7) või lihvimise kaitsekatet (6) koos paigaldatud lõikamiskattega (8).

- Kivi lõikamisel tuleb tagada piisavalt tõhus tolmuimemine.

Lõikamise kaitsekate (7) paigaldatakse samamoodi kui lihvimise kaitsekate (6).

### Lõikamiskate

Paigaldage lõikamiskate (8) lihvimise kaitsekattele (6) (vaata joonist A): pöörake hoob tagasi (➊). Asetage kate (8) lihvimise kaitsekattele (6) (➋). Suruge hoob jälle tihedalt vastu kaitsekatet (6) (➌).
Eemaldamiseks (vaata joonist B) pöörake hoob tagasi (➊). Tõmmake kate (8) kaitsekattelt (6) maha (➋).

##

Juhtkelguga lõikamise tolmueemalduskate (24) paigaldatakse samamoodi kui lihvimise kaitsekate.

Juhtkelguga tolmueemalduskattega (24) saab ühendada sobiva Bosch-tolmuimeja. Asetage selleks tolmueemaldusadapteriga imivoolik tolmueemalduskatte sellekohasesse ühendusotsakusse.

Suunis: Tolmu poolt tolmu imemise ajal tekitatav hõõrdumine imivoolikus ja lisavarustuses põhjustab elektrostaatilise laengu, mille lahendumist võib kasutaja (olenevalt keskkonnateguritest ja oma füsioloogilisest seisundist) tunda.Bosch soovitab üldiselt kasutada kuivade materjalide peentolmu imemiseks antistaatilist imivoolikut (lisavarustus).

##

- Paigaldage kummist lihvtaldrikuga(19) või kaussharja/koonusharja/teemant-puurkrooniga töötamisel alati käekaitse(18).

Kinnitage käekaitse (18) lisakäepidemega (4)/(3).

##

Kruvige lisakäepide (4)/(3) olenevalt tööviisist paremalt või vasakult poolt ajamipeale.

- Kasutage oma elektrilist tööriista ainult lisakäepidemega (4)/(3).

- Lõpetage elektrilise tööriista kasutamine, kui lisakäepide (4)/(3) on vigastatud. Ärge tehke lisakäepidemel (4)/(3) mitte mingeid muudatusi.

Vibratsiooni summutav lisakäepide (3) võimaldab vähese vibratsiooniga ja seega mugavat ning turvalist töötamist.