# Монтиране на защитно съоръжение

Указание: След счупване на абразивен диск по време на работа или при повреждане на приспособленията за захващане на електроинструмента или на предпазния кожух електроинструментът трябва да бъде изпратен за ремонт в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch, за адреси вж. раздел "Сервизна служба и консултация за приложения".

##

Поставете предпазния кожух (6) върху шийката на вала. Настройте позицията на предпазния кожух (6) към изискванията на работната процедура и застопорете предпазния кожух (6) с фиксиращия винт (5).

- Настройте предпазния кожух (6) така, че да се предотвратява летенето на искри по посока на опреатора.

##

- Използвайте за рязане винаги предпазния кожух за рязане (7) или предпазния кожух за шлайфане (6) с монтиран капак за рязане (8).

- При рязане в камък винаги осигурявайте достатъчно мощна аспирационна система.

Предпазният кожух за рязане (7) се монтира като предпазния кожух за шлайфане (6).

### Капак за рязане

Монтирайте капака за рязане (8) върху предпазния кожух за шлайфане (6) (вж. фиг. A): Завъртете назад скобата (➊). Пъхнете капака (8) върху предпазния кожух за шлайфане (6) (➋). Натиснете лоста здраво върху предпазния кожух (6) (➌).
За демонтаж (вж. фиг. B) завъртете лоста назад (➊). Изтеглете капака (8) от предпазния кожух (6) (➋).

##

Прахоуловителният кожух за рязане с водеща шейна (24) се монтира като предпазния кожух за шлайфане.

Към прахоуловителния кожух с водеща шейна (24) може да се свърже подходяща прахосмукачка на Bosch. Пъхнете за целта шланга на прахосмукачката с изсмуквателния адаптер в предвидения накрайник на прахоуловителния кожух.

Указание: Триенето, което възниква от праха в шланга на прахосмукачката и в принадлежностите по време на изсмукване, причинява електростатичен заряд, който потребителят може да усети като статичен разряд (в зависимост от факторите на околната среда и физиологичното му състояние). Bosch препоръчва като цяло използването на антистатичен шланг на прахосмукачката (принадлежност) за изсмукване на фин прах и сухи материали.

##

- Монтирайте за работа с гумен подложен диск (19) или с чашковидна телена четка/конусна четка/диамантена боркорона винаги защитата за ръце (18).

Закрепете защитата за ръце (18) със спомагателната ръкохватка (4)/(3).

##

Завийте спомагателната ръкохватка (4)/(3) в зависимост от начина на работа вдясно или вляво на редукторната глава.

- Използвайте Вашия електроинструмент само със спомагателна ръкохватка (4)/(3).

- Не използвайте електроинструмента, ако спомагателната ръкохватка (4)/(3) е повредена. Не извършвайте промени по спомагателната ръкохватка (4)/(3).

Вибропоглъщащата спомагателна ръкохватка (3) позволява работа с намалени вибрации и съответно по-удобна и сигурна работа.