# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nazivna primljena snaga | W | 2000 | 2000
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 6500 | 6500
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 230 | 230
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 25 | 25
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | – | ●
Meki start |  | – | ●
TežinaB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Klasa zaštite |  | / II | / II

A)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu ne smije prelaziti nazivni broj okretaja u praznom hodu i stoga je manji.

B)

  ovisno o korištenom štitniku ((7), (6), (8)), korištenoj dodatnoj ručki ((4), (3)) i korištenom usisnom poklopcu (24)

C)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

## Napomene za uvjete mrežnog priključka za GWS 20-230 P:

Uređaj zadovoljava zahtjeve norme IEC 61000-3-11 i podliježe posebnim uvjetima priključivanja. Uređaj može prouzročiti povremene fluktuacije napona u nepovoljnim uvjetima napajanja. Krajnji otpor uređaja zadan je kao Zstvarno = 0,18 Ohm. Korisnik mora osigurati da točka priključenja, s krajnjim otporom Zmaks, gdje će se uređaj priključiti ispunjava sljedeći zahtjev za krajnji otpor: Zstvarno ≥ Zmaks. Ako je vrijednost Zmaks nepoznata, utvrdite Zmaks nakon savjetovanja s pružateljem komunalnih usluga ili nadležnim tijelom za opskrbu električnom energijom.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Kutna brusilica |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nazivna primljena snaga | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | – | – | ● | ●
Meki start |  | – | – | ● | ●
TežinaB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji.

B)

  ovisno o korištenom štitniku ((7), (6), (8)), korištenoj dodatnoj ručki ((4), (3)) i korištenom usisnom poklopcu (24)

C)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

## Napomene za uvjete mrežnog priključka za GWS 22-180 P, GWS 22-230 P i GWS 2200:

Uređaj zadovoljava zahtjeve norme IEC 61000-3-11 i podliježe posebnim uvjetima priključivanja. Uređaj može prouzročiti povremene fluktuacije napona u nepovoljnim uvjetima napajanja. Krajnji otpor uređaja zadan je kao Zstvarno = 0,18 Ohm. Korisnik mora osigurati da točka priključenja, s krajnjim otporom Zmaks, gdje će se uređaj priključiti ispunjava sljedeći zahtjev za krajnji otpor: Zstvarno ≥ Zmaks. Ako je vrijednost Zmaks nepoznata, utvrdite Zmaks nakon savjetovanja s pružateljem komunalnih usluga ili nadležnim tijelom za opskrbu električnom energijom.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.