# Montaža zaštitne naprave

Napomena: Nakon loma brusne ploče tijekom rada ili u slučaju oštećenja steznih naprava na štitniku/na električnom alatu, električni alat se mora odmah poslati u servis, za adrese vidjeti odlomak „Servisna služba i savjeti o uporabi“.

##

Štitnik (6) stavite na grlo vretena. Prilagodite položaj štitnika (6) zahtjevima faze rada i blokirajte štitnik (6) vijkom za fiksiranje (5).

- Štitnik (6) namjestite tako da se spriječi iskrenje u smjeru osobe koja radi s kutnom brusilicom.

##

- Za rezanje uvijek koristite štitnik za rezanje (7) ili štitnik za brušenje (6) sa stavljenim pokrovom za rezanje (8).

- Kod rezanja kamena treba osigurati dovoljno usisavanje prašine.

Štitnik za rezanje (7) montira se kao i štitnik za brušenje (6).

### Pokrov za rezanje

Stavite pokrov za rezanje (8) na štitnik za brušenje (6) (vidjeti sliku A): Zakrenite polugu prema natrag (➊). Stavite pokrov (8) na štitnik za brušenje (6) (➋). Ponovno čvrsto pritisnite polugu na štitnik (6) (➌).
Za skidanje (vidjeti sliku B) zakrenite polugu prema natrag (➊). Skinite pokrov (8) sa štitnika (6) (➋).

##

Usisni poklopac za rezanje s kliznom vodilicom (24) montira se kao i štitnik za brušenje.

Na usisni poklopac s kliznom vodilicom (24) može se priključiti odggovarajući Bosch usisavač. U tu svrhu utaknite usisno crijevo s usisnim adapterom u predviđeni nastavak za prihvat usisnog poklopca.

Napomena: Trenje koje nastaje uslijed prašine u usisnom crijevu i priboru tijekom usisavanja uzrokuje elektrostatski naboj kojeg korisnik može osjetiti u obliku statičkog pražnjenja (ovisno o okolnim čimbenicima i fiziološkom stanju). Općenito tvrtka Bosch preporučuje uporabu antistatičkog usisnog crijeva (pribor) za usisavanje fine prašine i suhih materijala.

##

- Za radove s gumenim brusnim tanjurom (19) ili s lončastom četkom/konusnom četkom/dijamantnom krunom za bušenje uvijek montirajte štitnik za ruku (18).

Štitnik za ruku (18) pričvrstite s dodatnom ručkom (4)/(3).

##

Dodatnu ručku (4)/(3) uvrnite na glavu prijenosnika desno ili lijevo ovisno o načinu rada.

- Koristite svoj električni alat samo s dodatnom ručkom (4)/(3).

- S električnim alatom ne radite dalje ako je oštećena dodatna ručka (4)/(3). Ne izvodite nikakve izmjene na dodatnoj ručki (4)/(3).

Dodatna ručka s amortizacijom vibracija (3) omogućuje udoban i siguran rad bez vibracija.