# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Bij het gebruik van het elektrische gereedschap aan mobiele stroomopwekkers (generatoren) zonder voldoende vermogensreserves of zonder een geschikte spanningsregeling met aanloopstroomversterking kan er vermogensverlies of atypisch gedrag bij het inschakelen optreden.

Let erop dat de door u gebruikte generator geschikt is, vooral wat betreft netspanning en -frequentie.

## In-/uitschakelen

Schakelaaruitvoering met vergrendeling

Voor de ingebruikname van het elektrische gereedschap drukt u eerst op de aan/uit-schakelaar (2) ➊, daarna schuift u deze naar voren ➋. Druk hem vervolgens in en houd hem ingedrukt ➌.

Voor het vastzetten van de ingedrukte aan/uit-schakelaar (2) schuift u de aan/uit-schakelaar (2) verder naar voren ➍.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (2) los of wanneer deze vergrendeld is, drukt u kort op de aan/uit-schakelaar (2) en laat u deze daarna los.

Schakelaaruitvoering zonder vergrendeling

Voor de ingebruikname van het elektrische gereedschap drukt u eerst op de aan/uit-schakelaar (2) ➊, daarna schuift u deze naar voren ➋. Druk hem vervolgens in en houd hem ingedrukt ➌.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (2) los.

- Controleer de slijpgereedschappen vóór gebruik. Het slijpgereedschap moet correct gemonteerd zijn en vrij kunnen draaien. Laat dit ten minste 1 minuut zonder belasting proefdraaien. Gebruik geen beschadigde, onronde of trillende slijpgereedschappen. Beschadigde slijpgereedschappen kunnen barsten en verwondingen veroorzaken.