# Montere verneinnretning

Merknad: Etter brudd på slipeskiven under drift eller skader på festeinnretningene på vernedekselet/elektroverktøyet må elektroverktøyet omgående sendes inn til kundeservice. Adresser se avsnittet "Kundeservice og kundeveiledning".

##

Sett vernedekselet (6) på spindelhalsen. Tilpass plasseringen av vernedekselet (6) til kravene som stilles av arbeidsoperasjonen, og lås vernedekselet (6) med låseskruen (5).

- Still inn vernedekselet (6) slik at gnistregn i retning brukeren unngås.

##

- Ved kapping må du alltid bruke vernedekselet for kapping (7) eller vernedekselet for sliping (6) sammen med den monterte beskyttelsen for kapping (8).

- Sørg for tilstrekkelig støvavsug ved kapping i stein.

Vernedekselet for kapping (7) monteres som vernedekselet for sliping (6).

### Beskyttelse for kapping

Montere beskyttelsen for kapping (8) på vernedekselet for sliping (6) (se bilde A): Sving håndtaket tilbake (➊). Sett beskyttelsen (8) på vernedekselet for sliping (6) (➋). Trykk håndtaket fast på vernedekselet (6) (➌) igjen.
For å demontere (se bilde B) svinger du håndtaket tilbake (➊). Trekk beskyttelsen (8) fra vernedekselet (6) (➋).

##

Avsugshetten for kapping med styreskinne (24) monteres som vernedekselet for sliping.

En egnet støvsuger fra Bosch kan kobles til avsugshetten med styreskinne (24). Du setter da støvsugerslangen med støvsugeradapteren i den beregnede festestussen på støvavsugsdekselet.

Merknad: Friksjonen som oppstår av støvet i sugeslangen og tilbehøret under arbeidet forårsaker en elektrostatisk oppladning som brukeren kan oppleve som statisk utladning (avhengig av omgivelsesfaktorer og brukerens fysiologiske tilstand). Bosch anbefaler generelt å bruke en antistatisk sugeslange (tilbehør) til fjerning av fint støv og tørre materialer.

##

- Monter alltid håndbeskyttelsen når du skal arbeide med gummislipeskiven (19) eller koppbørsten / skivebørsten / den koniske børsten / diamantborekronen (18).

Fest håndbeskyttelsen (18) med ekstrahåndtaket (4)/(3).

##

Skru fast ekstrahåndtaket (4)/(3) til høyre eller venstre på girhodet, avhengig av hvordan du arbeider.

- Bruk ikke elektroverktøyet uten ekstrahåndtaket (4)/(3).

- Du må ikke fortsette å bruke elektroverktøyet hvis ekstrahåndtaket (4)/(3) er skadet. Du må ikke foreta noen endringer på ekstrahåndtaket (4)/(3).

Det vibrasjonsdempende ekstrahåndtaket (3) gir mulighet til sikrere og mer komfortabelt arbeid med lite vibrasjoner.