# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Tipka za blokado vretena
(2) | Stikalo za vklop/izklop
(3) | Pomožni ročaj za blaženje tresljajev (izolirana oprijemalna površina)A)
(4) | Standardni pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)A)
(5) | Pritrdilni vijak za zaščitni pokrov
(6) | Zaščitni pokrov za brušenje
(7) | Zaščitni pokrov za rezanjeA)
(8) | Pokrov za rezanje
(9) | Prijemalna prirobnica s tesnilnim obročkom
(10) | Brusilna ploščaA)
(11) | Rezalna ploščaA)
(12) | Diamantna rezalna ploščaA)
(13) | Zatezna matica
(14) | Hitrozatezna matica A)
(15) | Ključ za zatezno matico z dvema luknjama
(16) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(17) | Brusilno vreteno
(18) | Zaščita za rokeA)
(19) | Gumijasti brusilni krožnikA)
(20) | Brusni listA)
(21) | Okrogla maticaA)
(22) | Lončasta ščetkaA)
(23) | Viličasti ključA)
(24) | Odsesovalni pokrov za rezanje z vodiliA)
(25) | Diamantna vrtalna kronaA)

A)

  Ta pribor ni vključen v standardni obseg dobave.