# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2000 | 2000
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 6500 | 6500
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 230 | 230
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 25 | 25
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | – | ●
Lagani start |  | – | ●
TežinaB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Klasa zaštite |  | / II | / II

A)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu ne sme premašiti nominalni broj obrtaja u praznom hodu i stoga je manji.

B)

  u zavisnosti od upotrebljene zaštitne haube ((7), (6), (8)), dodatne drške ((4), (3)) i usisne haube (24)

C)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

## Napomene o uslovima za priključivanje na mrežu za GWS 20-230 P:

Uređaj ispunjava zahteve standarda IEC 61000-3-11 i podleže uslovnom povezivanju. Uređaj može dovesti do povremenih fluktuacija napona zbog nepovoljnih uslova napajanja. Impedansa ovog uređaja je podešena kao Zstvarna = 0,18 Ω. Korisnik mora voditi računa da tačka priključka, sa impedansom Zmaks., na koju će se priključiti uređaj ispunjava zahteve za impedansu: Zstvarna ≥ Zmaks.. Ako je Zmaks. nepoznata, odredite Zmaks. uz konsultacije sa dobavljačem mrežnog napajanja ili nadležnim organom za napajanje električnom energijom.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Ugaona brusilica |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | – | – | ● | ●
Lagani start |  | – | – | ● | ●
TežinaB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je niži.

B)

  u zavisnosti od upotrebljene zaštitne haube ((7), (6), (8)), dodatne drške ((4), (3)) i usisne haube (24)

C)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

## Napomene o uslovima za priključivanje na mrežu za GWS 22-180 P, GWS 22-230 P i GWS 2200:

Uređaj ispunjava zahteve standarda IEC 61000-3-11 i podleže uslovnom povezivanju. Uređaj može dovesti do povremenih fluktuacija napona zbog nepovoljnih uslova napajanja. Impedansa ovog uređaja je podešena kao Zstvarna = 0,18 Ω. Korisnik mora voditi računa da tačka priključka, sa impedansom Zmaks., na koju će se priključiti uređaj ispunjava zahteve za impedansu: Zstvarna ≥ Zmaks.. Ako je Zmaks. nepoznata, odredite Zmaks. uz konsultacije sa dobavljačem mrežnog napajanja ili nadležnim organom za napajanje električnom energijom.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.