# Démarrage progressif

## (GWS 20-230 J / GWS 22-180 J / GWS 22-230 J / GWS 2200 (3 601 HC0 3.. / 3 601 HC1 3..))

Le démarrage progressif électronique limite le couple lors de la mise en marche et permet un démarrage sans à-coups de l’outil électroportatif.

Remarque : Si l’outil électroportatif tourne à pleine vitesse aussitôt après sa mise en marche, c’est que le démarrage progressif et la protection anti-redémarrage sont défaillantes. Envoyez alors sans tarder l’outil électroportatif à un centre de service après-vente (pour les adresses, voir la section « Service après-vente et conseil utilisateurs »).