# Softstart

## (GWS 20-230 J / GWS 22-180 J / GWS 22-230 J / GWS 2200 (3 601 HC0 3.. / 3 601 HC1 3..))

Den elektroniske bløde opstart af el-værktøjet begrænser omdrejningstallet ved opstart og forebygger ryk.

Bemærk! Hvis el-værktøjet starter med fuldt omdrejningstal, har funktionen til blød opstart og genstartsbeskyttelses svigtet. Send straks el-værktøjet til et autoriseret værksted (adresser fremgår af afsnittet »Kundeservice og anvendelsesrådgivning«).