# Технічні характеристики

Кутова шліфмашина |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2000 | 2000
Номінальна частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 6500 | 6500
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 230 | 230
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 25 | 25
Захист від повторного пуску |  | – | ●
Плавний пуск |  | – | ●
ВагаB)C) | кг | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Клас захисту |  | / II | / II

A)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання холостого ходу не повинна перевищувати номінальну частоту обертання холостого ходу і тому є нижчою.

B)

  залежно від використовуваного захисного кожуха ((7), (6), (8)), від використовуваної додаткової ручки ((4), (3)) і від використовуваного витяжного ковпака (24)

C)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

## Вказівки до умов підключення до мережі для GWS 20-230 P:

Пристрій відповідає вимогам IEC 61000-3-11 і підлягає підключенню за певних умов. Пристрій може спричиняти нерегулярні коливання напруги при несприятливих умовах подачі електроенергії. Опір цього пристрою встановлено як Zactual = 0,18 Ω. Користувач повинен переконатися, що місце підключення з повним Zmax, до якого повинен бути підключений пристрій, відповідає вимогам щодо опору: Zactual ≥ Zmax. Якщо невідомо Zmax, визначте Zmax після консультації з постачальником мережевих рішень або організацією електропостачання.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

Кутова шліфмашина |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Номінальна частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Макс. діаметр шліфувального круга/гумової опорної тарілки | мм | 180 | 230 | 180 | 230
Різьба шліфувального шпинделя |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Макс. довжина різьби шліфувального шпинделя | мм | 25 | 25 | 25 | 25
Захист від повторного пуску |  | – | – | ● | ●
Плавний пуск |  | – | – | ● | ●
ВагаB)C) | кг | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Клас захисту |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Номінальна частота обертання на холостому ходу EN IEC 62841-2-3 для вибору відповідних інструментів. Фактична частота обертання холостого ходу нижча.

B)

  залежно від використовуваного захисного кожуха ((7), (6), (8)), від використовуваної додаткової ручки ((4), (3)) і від використовуваного витяжного ковпака (24)

C)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

## Примітки щодо умов підключення до електромережі для GWS 22-180 P, GWS 22-230 P та GWS 2200:

Пристрій відповідає вимогам IEC 61000-3-11 і підлягає підключенню за певних умов. Пристрій може спричиняти нерегулярні коливання напруги при несприятливих умовах подачі електроенергії. Опір цього пристрою встановлено як Zactual = 0,18 Ω. Користувач повинен переконатися, що місце підключення з повним Zmax, до якого повинен бути підключений пристрій, відповідає вимогам щодо опору: Zactual ≥ Zmax. Якщо невідомо Zmax, визначте Zmax після консультації з постачальником мережевих рішень або організацією електропостачання.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.