# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

Při provozu elektronářadí s napájením z mobilních zdrojů proudů (generátorů), které nemají dostatečné rezervy výkonu, resp. vhodnou regulaci napětí s posílením rozběhového proudu, může při zapnutí dojít k poklesu výkonu nebo netypickému chování.

Dbejte na to, aby byl zdroj proudu, který používáte, vhodný, zejména co se týká síťového napětí a síťové frekvence.

## Zapnutí/vypnutí

Provedení vypínače s aretací

Pro zapnutí elektrického nářadí stiskněte nejprve vypínač (2) ➊, poté ho posuňte dopředu ➋. Poté ho stiskněte a držte ho stisknutý ➌.

Pro zaaretování stisknutého vypínače (2) posuňte vypínač (2) dál dopředu ➍.

Pro vypnutí elektrického nářadí uvolněte vypínač (2), resp. pokud je zaaretovaný, krátce vypínač (2) stiskněte a poté ho uvolněte.

Provedení vypínače bez aretace

Pro zapnutí elektrického nářadí stiskněte nejprve vypínač (2) ➊, poté ho posuňte dopředu ➋. Poté ho stiskněte a držte ho stisknutý ➌.

Pro vypnutí elektrického nářadí vypínač (2) uvolněte.

- Brusné nástroje před použitím zkontrolujte. Brusný nástroj musí být bezvadně namontovaný a musí se volně otáčet. Proveďte zkušební chod po dobu minimálně 1 minuty bez zatížení. Nepoužívejte poškozené, neokrouhlé nebo vibrující brusné nástroje. Poškozené brusné nástroje mohou prasknout a způsobit poranění.