# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Tecla de bloqueo del husillo
(2) | Interruptor de conexión/desconexión
(3) | Empuñadura adicional amortiguadora de vibraciones (zona de agarre aislada)A)
(4) | Empuñadura adicional estándar (zona de agarre aislada)A)
(5) | Tornillo de sujeción de la cubierta protectora
(6) | Cubierta protectora para amolar
(7) | Cubierta protectora para tronzarA)
(8) | Cubierta para tronzar
(9) | Brida de alojamiento con anillo toroidal
(10) | Disco abrasivoA)
(11) | Disco de corteA)
(12) | Disco tronzador diamantadoA)
(13) | Tuerca de fijación
(14) | Tuerca de sujeción rápida A)
(15) | Llave de dos pivotes para tuerca de fijación
(16) | Empuñadura (superficie de empuñadura aislada)
(17) | Husillo amolador
(18) | Protección para las manosA)
(19) | Plato lijador de gomaA)
(20) | Hoja lijadoraA)
(21) | Tuerca redondaA)
(22) | Cepillo de coronaA)
(23) | Llave de bocaA)
(24) | Cubierta de aspiración para tronzar con carro guíaA)
(25) | Corona diamantada para taladrarA)

A)

  Este accesorio no están incluido en el volumen de suministro estándar.