# Montar o dispositivo de proteção

Nota: Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento ou se os dispositivos de fixação na tampa de proteção/na ferramenta elétrica estiverem danificados, será necessário que a ferramenta elétrica seja enviada imediatamente ao serviço pós-venda, os endereços encontram-se na secção "Serviço pós-venda e aconselhamento".

##

Coloque a tampa de proteção (6) na gola do veio. Ajuste a posição da tampa de proteção (6) de acordo com os requisitos da operação(6) com o parafuso de fixação (5).

- Ajuste a tampa de proteção (6)de modo a evitar que voem faíscas na direção do operador.

##

- Para cortar utilize sempre a tampa de proteção para cortar (7) ou a tampa de proteção para lixar (6) com a cobertura para cortar (8) montada.

- Ao cortar em pedra assegure uma aspiração de pó suficiente.

A tampa de proteção para cortar (7) é montada como a tampa de proteção para lixar (6).

### Cobertura para cortar

Monte a cobertura para cortar (8) na tampa de proteção para lixar (6) (ver figura A): oscile a alavanca para trás (➊). Encaixe a cobertura (8) na tampa de proteção para lixar (6) (➋). Pressione a alavanca na tampa de proteção (6) (➌).
Para a desmontagem (ver figura B) oscile a alavanca para trás (➊). Retire a cobertura (8) da tampa de proteção (6) (➋).

##

A tampa de aspiração para cortar com patim de guia (24) é montada como a tampa de proteção para lixar.

Na tampa de aspiração com patim de guia (24) pode ser conectado um aspirador de pó Bosch apropriado. Para isso, encaixe a mangueira de aspiração com o adaptador de aspiração nas peças de alojamento previstas da tampa de aspiração.

Nota: O atrito formado através do pó na mangueira de aspiração e no acessório durante a aspiração, provoca uma carga eletrostática que pode percecionar o utilizador como descarga estática (dependendo dos fatores ambientais e do seu estado fisiológico). A Bosch recomenda de uma forma geral a utilização de uma mangueira de aspiração antiestática (acessório) para a aspiração de pó fino e materiais secos.

##

- Para trabalhos com o prato de lixar em borracha (19) ou com a catrabucha tipo tacho/catrabucha em forma de cone/broca de coroa de diamante monte sempre a proteção das mãos (18).

Fixe a proteção das mãos (18) com o punho adicional (4)/(3).

##

Dependendo do modo de operação, enrosque o punho adicional (4)/(3) à direita ou à esquerda na cabeça do mecanismo de acionamento.

- Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (4)/(3).

- Não continue a utilizar a ferramenta elétrica se o punho adicional (4)/(3) estiver danificado. Não efetue quaisquer alterações no punho adicional (4)/(3).

O punho adicional antivibrações (3) reduz as vibrações, proporcionando um trabalho agradável e seguro.