# Technické údaje

Uhlová brúska |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Menovitý príkon | W | 2 000 | 2 000
Menovité voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 6 500 | 6 500
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 230 | 230
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 25 | 25
Ochrana pred opätovným spustením |  | – | ●
Pozvoľný rozbeh |  | – | ●
HmotnosťB)C) | kg | 5,4 – 8,8 | 5,4 – 8,8
Trieda ochrany |  | / II | / II

A)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodného pracovného nástroja. Skutočné voľnobežné otáčky nesmú prekročiť menovité voľnobežné otáčky a preto sú nižšie.

B)

  V závislosti od použitého ochranného krytu ((7), (6), (8)), od použitej prídavnej rukoväti ((4), (3)) a od použitého odsávacieho krytu (24)

C)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

## Upozornenia týkajúce sa podmienok pripojenia do siete pre GWS 20-230 P:

Prístroj spĺňa požiadavky normy ČSN EN IEC 61000-3-11 a môže byť predmetom podmienečného pripojenia. Za nepriaznivých napájacích podmienok môže prístroj spôsobiť občasné výkyvy napätia. Impedancia tohto prístroja je stanovená na Zactual = 0,18 Ω. Používateľ musí overiť, že pripojovací bod s impedanciou Zmax, do ktorého bude prístroj zapojený, spĺňa požiadavky na impedanciu: Zactual ≥ Zmax. Pokiaľ Zmax nie je známe, určite Zmax v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo dodávateľom energií.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

Uhlová brúska |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Menovitý príkon | W | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200
Menovité voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 8 500 | 6 500 | 8 500 | 6 500
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Závit brúsneho vretena |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Max. dĺžka závitu brúsneho vretena | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Ochrana pred opätovným spustením |  | – | – | ● | ●
Pozvoľný rozbeh |  | – | – | ● | ●
HmotnosťB)C) | kg | 5,2 – 7,8 | 5,4 – 8,8 | 5,2 – 7,8 | 5,4 – 8,8
Trieda ochrany |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodného pracovného nástroja. Skutočné voľnobežné otáčky sú nižšie.

B)

  V závislosti od použitého ochranného krytu ((7), (6), (8)), od použitej prídavnej rukoväti ((4), (3)) a od použitého odsávacieho krytu (24)

C)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

## Upozornenia týkajúce sa podmienok pripojenia do siete pre GWS 22-180 P, GWS 22-230 P a GWS 2200:

Prístroj spĺňa požiadavky normy ČSN EN IEC 61000-3-11 a môže byť predmetom podmienečného pripojenia. Za nepriaznivých napájacích podmienok môže prístroj spôsobiť občasné výkyvy napätia. Impedancia tohto prístroja je stanovená na Zactual = 0,18 Ω. Používateľ musí overiť, že pripojovací bod s impedanciou Zmax, do ktorého bude prístroj zapojený, spĺňa požiadavky na impedanciu: Zactual ≥ Zmax. Pokiaľ Zmax nie je známe, určite Zmax v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo dodávateľom energií.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.