# Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 | 2 000
Régime à vide assignéA) | tr/min | 6 500 | 6 500
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 230 | 230
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14
Longueur de filetage max. de la broche d’entraînement | mm | 25 | 25
Protection anti-redémarrage |  | – | ●
Démarrage progressif |  | – | ●
PoidsB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Indice de protection |  | / II | / II

A)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour la sélection des accessoires adaptés. Le régime à vide réel ne doit pas dépasser le régime à vide assigné et est donc moins élevé.

B)

  en fonction du capot de protection utilisé ((7), (6), (8)), de la poignée auxiliaire utilisée ((4), (3)) et du capot d’aspiration utilisé (24)

C)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

## Remarques sur les conditions de raccordement au secteur pour GWS 20-230 P :

L’appareil est conforme aux exigences de la norme CEI 61000-3-11 et est soumis à un raccordement conditionnel. Dans des conditions défavorables, l’appareil peut causer des fluctuations de tension passagères. Cet appareil a une impédance Zréel = 0,18 Ω. L’utilisateur doit s’assurer que l’impédance Zmax au point de raccordement de l’appareil est telle que : Zréel ≥ Zmax. Si la valeur de Zmax n’est pas connue, déterminez Zmax en concertation avec le fournisseur réseau ou l’autorité compétente.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

Meuleuse angulaire |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Puissance absorbée nominale | W | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200
Régime à vide assignéA) | tr/min | 8 500 | 6 500 | 8 500 | 6 500
Diamètre max. du disque/plateau support caoutchouc | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Longueur de filetage max. de la broche d’entraînement | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Protection anti-redémarrage |  | – | – | ● | ●
Démarrage progressif |  | – | – | ● | ●
PoidsB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Indice de protection |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour la sélection des accessoires adaptés. Le régime à vide réel est moins élevé.

B)

  en fonction du capot de protection utilisé ((7), (6), (8)), de la poignée auxiliaire utilisée ((4), (3)) et du capot d’aspiration utilisé (24)

C)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

## Remarques sur les conditions de raccordement au secteur pour GWS 22-180 P, GWS 22-230 P et GWS 2200 :

L’appareil est conforme aux exigences de la norme CEI 61000-3-11 et est soumis à un raccordement conditionnel. Dans des conditions défavorables, l’appareil peut causer des fluctuations de tension passagères. Cet appareil a une impédance Zréel = 0,18 Ω. L’utilisateur doit s’assurer que l’impédance Zmax au point de raccordement de l’appareil est telle que : Zréel ≥ Zmax. Si la valeur de Zmax n’est pas connue, déterminez Zmax en concertation avec le fournisseur réseau ou l’autorité compétente.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.