# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nimellisottoteho | W | 2 000 | 2 000
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 6 500 | 6 500
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 230 | 230
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 25 | 25
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | – | ●
Pehmeä käynnistystoiminto |  | – | ●
PainoB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Suojausluokka |  | / II | / II

A)

  Nimellinen kierrosluku standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan sopivan käyttötarvikkeen valintaan. Todellinen tyhjäkäyntikierrosluku ei saa ylittää nimellistä tyhjäkäyntikierroslukua, joten se on sitä pienempi.

B)

  Riippuu käytettävästä suojuksesta ((7), (6), (8)), käytettävästä lisäkahvasta ((4), (3)) ja käytettävästä imusuojuksesta (24)

C)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

## Mallin GWS 20-230 P sähköliitännän edellytyksiä koskevia ohjeita:

Laite täyttää standardin IEC 61000-3-11 vaatimukset ja kytkentään liittyy tiettyjä vaatimuksia. Laite voi aiheuttaa satunnaisia jännitevaihteluita epäsuotuisissa virransyöttöolosuhteissa. Tämän laitteen impedanssiksi on asetettu Ztodell. = 0,18 Ω. Käyttäjän on varmistettava, että inpedanssin Zmaks. omaava liitäntäpiste, johon laite halutaan kytkeä, täyttää impedanssivaatimuksen: Ztodell. ≥ Zmaks.. Jos Zmaks. on tuntematon, määritä Zmaks. kysymällä neuvoa sähkölaitokselta tai sähköviranomaisilta.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.

Kulmahiomakone |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Nimellisottoteho | W | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 8 500 | 6 500 | 8 500 | 6 500
Hiomalaikan / kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Hiomakaran suurin kierrepituus | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | – | – | ● | ●
Pehmeä käynnistystoiminto |  | – | – | ● | ●
PainoB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Suojausluokka |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku standardin EN IEC 62841-2-3 mukaan sopivan käyttötarvikkeen valintaan. Todellinen tyhjäkäyntikierrosluku on sitä matalampi.

B)

  Riippuu käytettävästä suojuksesta ((7), (6), (8)), käytettävästä lisäkahvasta ((4), (3)) ja käytettävästä imusuojuksesta (24)

C)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

## Mallien GWS 22-180 P, GWS 22-230 P ja GWS 2200 sähköliitännän edellytyksiä koskevia ohjeita:

Laite täyttää standardin IEC 61000-3-11 vaatimukset ja kytkentään liittyy tiettyjä vaatimuksia. Laite voi aiheuttaa satunnaisia jännitevaihteluita epäsuotuisissa virransyöttöolosuhteissa. Tämän laitteen impedanssiksi on asetettu Ztodell. = 0,18 Ω. Käyttäjän on varmistettava, että inpedanssin Zmaks. omaava liitäntäpiste, johon laite halutaan kytkeä, täyttää impedanssivaatimuksen: Ztodell. ≥ Zmaks.. Jos Zmaks. on tuntematon, määritä Zmaks. kysymällä neuvoa sähkölaitokselta tai sähköviranomaisilta.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.