# Date tehnice

Polizor unghiular |  | GWS 20-230 P | GWS 20-230 J
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Putere nominală | W | 2000 | 2000
Turaţie nominală în golA) | rot/min | 6500 | 6500
Diametru maxim discuri de şlefuire/diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 230 | 230
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 25 | 25
Protecţie la repornire |  | – | ●
Pornire lentă |  | – | ●
GreutateB)C) | kg | 5,4–8,8 | 5,4–8,8
Clasa de protecţie |  | / II | / II

A)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 cu accesoriile adecvate. Turaţia reală în gol nu trebuie să depăşească turaţia nominală în gol şi, de aceea, este mai mică.

B)

  în funcţie de capacul de protecţie utilizat ((7), (6), (8)), de mânerul auxiliar utilizat ((4), (3)) şi de apărătoarea de aspirare utilizată (24)

C)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

## Observaţii privind condiţiile de racordare la reţea pentru GWS 20-230 P:

Aparatul corespunde cerinţelor IEC 61000-3-11 şi este supus racordului condiţionat. Aparatul poate cauza fluctuaţii ocazionale de tensiune în condiţii de alimentare nefavorabile. Impedanţa acestui aparat este setată ca Zactual = 0,18 Ω. Utilizatorul trebuie să se asigure că punctul de racordare cu impedanţa Zmax, la care aparatul trebuie să fie conectat, îndeplineşte cerinţa de impedanţă: Zactual ≥ Zmax. Dacă Zmax este necunoscută, stabileşte Zmax consultându-te cu furnizorul reţelei de alimentare sau cu autoritatea în domeniul furnizării energiei electrice.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

Polizor unghiular |  | GWS 22-180 P GWS 2200 | GWS 22-230 P GWS 2200 | GWS 22-180 J GWS 2200 | GWS 22-230 J GWS 2200
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 HC0 1..‎ | ‎3 601 HC1 1..‎ | ‎3 601 HC0 3..‎ | ‎3 601 HC1 3..‎
Putere nominală | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
Turaţie nominală în golA) | rot/min | 8500 | 6500 | 8500 | 6500
Diametru maxim discuri de şlefuire/diametru maxim disc-suport din cauciuc | mm | 180 | 230 | 180 | 230
Filet arbore de polizat |  | M 14 | M 14 | M 14 | M 14
Lungime maximă filet arbore de polizat | mm | 25 | 25 | 25 | 25
Protecţie la repornire |  | – | – | ● | ●
Pornire lentă |  | – | – | ● | ●
GreutateB)C) | kg | 5,2–7,8 | 5,4–8,8 | 5,2–7,8 | 5,4–8,8
Clasa de protecţie |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Turaţie nominală în gol conform EN IEC 62841-2-3 cu accesoriile adecvate. Turaţia în gol propriu-zisă este mai mică.

B)

  în funcţie de capacul de protecţie utilizat ((7), (6), (8)), de mânerul auxiliar utilizat ((4), (3)) şi de apărătoarea de aspirare utilizată (24)

C)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

## Observaţii privind condiţiile de racordare la reţea pentru GWS 22-180 P, GWS 22-230 P şi GWS 2200:

Aparatul corespunde cerinţelor IEC 61000-3-11 şi este supus racordului condiţionat. Aparatul poate cauza fluctuaţii ocazionale de tensiune în condiţii de alimentare nefavorabile. Impedanţa acestui aparat este setată ca Zactual = 0,18 Ω. Utilizatorul trebuie să se asigure că punctul de racordare cu impedanţa Zmax, la care aparatul trebuie să fie conectat, îndeplineşte cerinţa de impedanţă: Zactual ≥ Zmax. Dacă Zmax este necunoscută, stabileşte Zmax consultându-te cu furnizorul reţelei de alimentare sau cu autoritatea în domeniul furnizării energiei electrice.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.