# Suojusten asentaminen

Huomautus: Jos hiomalaikka on murtunut käytön aikana tai suojuksen/sähkötyökalun kiinnittimet ovat vioittuneet, sähkötyökalu on lähetettävä välittömästi huoltopisteeseen korjausta varten, katso lisätiedot kappaleesta "Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta".

##

Asenna suojus (6) karakaulan päälle. Säädä suojuksen (6) asento suoritettavan työn mukaan ja lukitse suojus (6) lukitusruuvin (5) avulla.

- Säädä suojus (6) niin, ettei kipinäsuihku kohdistu käyttäjän suuntaan.

##

- Käytä katkaisutöissä aina katkaisutöiden suojusta (7) tai hiomatöiden suojusta (6) ja siihen asennettua katkaisutöiden suojainta (8).

- Käytä riittävän tehokasta pölynpoistoa, kun teet kivimateriaalien katkaisutöitä.

Katkaisutöiden suojus (7) asennetaan samalla tavalla kuin hiomatöiden suojus (6).

### Katkaisutöiden suojain

Asenna katkaisutöiden suojain (8) hiomatöiden suojukseen (6) (katso kuva A): käännä vipua takaisinpäin (➊). Kytke suojain (8) hiomatöiden suojukseen (6) (➋). Paina vipu takaisin suojusta (6) vasten (➌).
Käännä irrotusta varten (katso kuva B) vipua takaisinpäin (➊). Vedä suojain (8) irti suojuksesta (6) (➋).

##

Ohjaustuen avulla tehtävän katkaisutyön imusuojus (24) asennetaan samalla tavalla kuin hiomatöiden suojus.

Ohjaustuella varustettuun imusuojukseen (24) voi kytkeä soveltuvan Bosch-pölynimurin. Kytke sitä varten imuletku imuadapterin kanssa imusuojuksen kiinnitysputkeen.

Huomautus: imuletkussa ja tarvikkeissa olevan pölyn aiheuttama kitka aiheuttaa imuroinnin aikana sähköstaattisen varauksen, jonka käyttäjä voi tuntea staattisen sähkön purkauksena (riippuen ympäristötekijöistä ja fysiologisesta tilastaan). Bosch suosittelee käyttämään hienojakoisen pölyn ja kuivien materiaalien imuroinnissa aina antistaattista imuletkua (lisätarvike).

##

- Asenna kumisen hiomalautasen (19) tai kuppiharjan/kartioharjan/timanttiporakruunun käyttöä varten aina käsisuojus (18).

Kiinnitä käsisuojus (18) lisäkahvan (4)/(3) kanssa.

##

Asenna lisäkahva (4)/(3) työskentelyasennon mukaan vaihteiston pään oikealle tai vasemmalle puolelle.

- Älä käytä sähkötyökalua ilman lisäkahvaa (4)/(3).

- Lopeta sähkötyökalun käyttö, jos lisäkahva (4)/(3) vaurioituu. Älä tee mitään muutoksia lisäkahvaan (4)/(3).

Tärinävaimennettu lisäkahva (3) vähentää tärinää ja mahdollistaa siten miellyttävän ja turvallisen työskentelyn.