# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

Ved drift af el-værktøjet på mobile strømproducerende aggregater (generatorer), der ikke har tilstrækkelige effektreserver og/eller egnet spændingsregulering med startstrømsbegrænsning, kan der opstå effektforringelser eller atypisk adfærd ved tilkobling.

Vær opmærksom på den benyttede generators egnethed, især hvad angår netspænding og -frekvens.

## Tænd/sluk

Kontaktudførelse med lås

For at tænde el-værktøjet skal du først trykke på tænd/sluk-knappen (2) ➊ og derefter skubbe den fremad ➋. Tryk derefter på den, og hold den inde ➌.

For at låse den nedtrykkede tænd/sluk-knap (2) skal du skubbe tænd/sluk-knappen (2) videre frem ➍.

For at slukke el-værktøjet skal du slippe tænd/sluk-knappen (2) eller, hvis den er låst, trykke kort på tænd/sluk-knappen (2) og slippe den igen.

Knapmodel uden låsefunktion

For at tænde el-værktøjet skal du først trykke på tænd/sluk-knappen (2) ➊ og derefter skubbe den fremad ➋. Tryk derefter på den, og hold den inde ➌.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe tænd/sluk-kontakten (2) igen.

- Kontrollér slibeværktøjet før brug. Slibeværktøjet skal være monteret sikkert, så det kan dreje frit. Foretag en prøvekørsel i mindst 1 minut uden belastning. Brug ikke beskadigede, ikke-runde eller vibrerende slibeværktøjer. Beskadigede slibeværktøjer kan gå i stykker og forårsage skader.