# Montarea dispozitivelor de şlefuire

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

- Nu atingeţi discurile de şlefuire şi de tăiere înainte ca acestea să se fi răcit. Discurile se înfierbântă puternic în timpul lucrului.

Curăţaţi arborele de polizat (5) şi toate piesele care trebuie montate.

Pentru fixarea şi desprinderea accesoriilor de şlefuire, apăsaţi tasta de blocare a arborelui (1), pentru a imobiliza arborele de polizat.

- Acţionaţi tasta de blocare a arborelui numai atunci când arborele de polizat se află în repaus. Altfel scula electrică se poate deteriora.

## Disc de şlefuire/tăiere

Ţine cont de dimensiunile dispozitivelor de şlefuire. Diametrul orificiului de prindere trebuie să se potrivească cu cel al flanşei de prindere. Nu utiliza adaptoare sau reductoare.

În cazul utilizării de discuri de tăiere diamantate, ai grijă ca săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe discul de tăiere diamantat să coincidă cu săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe scula electrică (verifică săgeata indicatoare a direcţiei de rotaţie de pe capul angrenajului).

Ordinea operaţiilor de montare este prezentată pe pagina grafică.

Pentru fixarea discului de şlefuire/tăiere, înşurubează piuliţa de strângere (10) şi strânge-o cu cheia pentru şplinturi vezi Piuliţă de strângere rapidă .

- După montarea dispozitivului de şlefuire verificaţi, după pornirea sculei electrice, dacă dispozitivul de şlefuire este montat corect şi dacă se poate roti liber. Asiguraţi-vă că dispozitivul de şlefuire nu se freacă de apărătoarea de protecţie sau de alte piese.

×

În jurul gulerului de centrare din flanşa de prindere (8) este montată o piesă din plastic (inel O). Dacă inelul O lipseşte sau este deteriorat, flanşa de prindere (8) trebuie să fie în mod obligatoriu înlocuită înainte de reutilizare.

## Disc de şlefuire în evantai

- Pentru lucrul cu discul de şlefuire în evantai montaţi întotdeauna apărătoarea de mână (16).

## Disc-suport din cauciuc

- Pentru lucrul cu discul-suport din cauciuc (18) montaţi întotdeauna apărătoarea de mână (16).

Ordinea operaţiilor de montaj este redată la pagina grafică.

Înaintea montării discului-suport din cauciuc (18), aşezaţi cele 2 şaibe de distanţare (17) pe arborele de polizat (5).

Înşurubaţi piuliţa rotundă (20) şi strângeţi-o cu cheia pentru şplinturi.

## Perie oală/perie disc

- Pentru lucrul cu peria oală sau peria disc, montaţi întotdeauna apărătoarea de mână (16).

Ordinea operaţiilor de montaj este redată la pagina grafică.

Peria oală/peria disc trebuie să poată fi înşurubată pe arborele de polizat până când se va sprijini stabil pe flanşa arborelui de polizat de la capătul filetului arborelui. Strângeţi bine peria oală/peria disc cu o cheie fixă.