# Технички податоци

Аголна брусилка |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Номинална јачина | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Номинален број на вртежи | min–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Макс. дијаметар на брусната плоча | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Навој на вретеното за брусење |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Заштита од рестартирање |  | ● | – | ● | – | ● | –
Мек старт |  | ● | – | ● | – | ● | –
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014
со дополнителна рачка за придушување на вибрациите | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
со стандардна дополнителна рачка | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Класа на заштита |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

## Напомени за условите за мрежен приклучок за GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Апаратот ги исполнува барањата на IEC 61000-3-11 и е предмет на условно поврзување. Апаратот може да предизвика повремени флуктуации на напонот во неповолни услови за напојување. Импедансата на овој апарат е означена со Zactual = 0,18 Ω. Корисникот мора да се осигура дека точката за поврзување, со импедансата Zmax, на која треба да се вклучи апаратот, го исполнува условот за импеданса: Zactual ≥ Zmax. Ако Zmax е непозната, одредете ја Zmax во консултација со мрежниот снабдувач или органот за снабдување.