# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық ажарлау машинасы | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Номиналды айналу жиілігі | мин−1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Ажарлағыш дискінің макс. диаметрі | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | – | ● | – | ● | –
Бірқалыпты іске қосу |  | ● | – | ● | – | ● | –
Салмағы EPTA‑Procedure 01:2014 құжатына сай
Дірілді басқыш қосымша тұтқасы бар | кг | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
Стандартты қосымша тұтқасы бар | кг | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Қорғаныс класы |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

## GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P үшін желілік қосылым шарттары бойынша нұсқаулар:

Құрылғы IEC 61000-3-11 стандартының талаптарына сәйкес келеді және белгілі бір шарттарда қосылуы тиіс. Құрылғы жағымсыз қуат жағдайларында кенет кернеу өзгерістеріне әкелуі мүмкін. Бұл құрылғының қарсылығы Zнақты = 0,18 Ω деп орнатылған. Пайдаланушы құрылғы жалғанатын, Zмакс қарсылығына ие қосылым нүктесінің мына қарсылық талабына сәйкес келгеніне көз жеткізуі қажет: Zнақты ≥ Zмакс. Егер Zмакс мәні белгісіз болса, Zмакс мәнін желі жабдықтаушысымен немесе қуатпен жабдықтайтын ұйыммен бірге анықтаңыз.