# Montera skyddsanordning

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.

Anmärkning: Om slipskivan brustit under drift eller stödanordningarna på spängskyddet/el‌verktyget skadats, måste berörda delar/elverktyget bytas ut eller för service skickas till kundtjänst. För adresser, se avsnittet "Kundtjänst och användningsrådgivning".

## Skyddskåpa för slipning

Sätt på skyddskåpan (6) på spindelhalsen. Anpassa skyddskåpans (6) position till arbetsstegets krav och arretera skyddskåpan (6) med arreteringsskruven (7).

- Ställ in skyddskåpan (6) så att gnistor inte sprutas mot användaren.

## Skyddskåpa vid kapning

- Använd alltid skyddskåpa vid kapning med bundna slipmedel (14).

- Vid kapning i sten bör en tillräckligt god dammutsugning anordnas.

Skyddskåpan för kapning (14) monteras såsom skyddskåpan för slipning (6).

## Bortsugningskåpa för kapning med styrsläde

För montering av utsugshuven för kapning med styrsläde (23), beakta bruksanvisningen för utsugshuven.

## Tilläggshandtag

- Använd endast elverktyget med tilläggshandtaget(3).

Skruva fast tilläggshandtaget (3) till höger eller vänster på drevhuvudet, beroende på arbetssättet.

## Handskydd

- Vid arbeten med gummisliptallriken (18) eller koppborsten/solfjädersslipskivan monterar du alltid handskyddet (16).

Fäst handskyddet (16) med tilläggshandtaget (3).