# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nimellinen ottoteho | W | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 400 | 2 400
Nimellinen kierrosluku | min–1 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500
Hiomalaikan maks. halkaisija | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Hiomakaran kierre |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Hiomakaran maks. kierrepituus | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | – | ● | – | ● | –
Pehmeä käynnistys |  | ● | – | ● | – | ● | –
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan
Tärinävaimennetun lisäkahvan kanssa | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
Vakiomallisen lisäkahvan kanssa | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Suojausluokka |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

## Mallien GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P sähköliitännän edellytyksiä koskevia ohjeita:

Laite täyttää standardin IEC 61000-3-11 vaatimukset ja kytkentään liittyy tiettyjä vaatimuksia. Laite voi aiheuttaa satunnaisia jännitevaihteluita epäsuotuisissa virransyöttöolosuhteissa. Tämän laitteen impedanssiksi on asetettu Ztodell. = 0,18 Ω. Käyttäjän on varmistettava, että inpedanssin Zmaks. omaava liitäntäpiste, johon laite halutaan kytkeä, täyttää impedanssivaatimuksen: Ztodell. ≥ Zmaks.. Jos Zmaks. on tuntematon, määritä Zmaks. kysymällä neuvoa sähkölaitokselta tai sähköviranomaisilta.