# Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müratase mõõdetud kooskõlas standardiga EN 60745‑2‑3.

Seadme A‑filtriga korrigeeritud müratase on üldjuhul: 97 dB(A); helivõim‌suse tase 108 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsiooni koguväärtused ah (kolme suuna vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, määratud vastavalt EN 60745‑2‑3:

Pinna lihvimine (jämetöötlus):
ah = 7,5 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Lihvpaberiga lihvimine:
ah = 4,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardse mõõte‌meetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.

Esitatud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist töö‌riista kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsiooni‌tase kõikuda. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioo‌dil tervikuna tunduvalt suurem.

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakenda‌ma‌ta. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.

Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vib‌rat‌sioo‌ni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraldus.