# Sallitut hiomatarvikkeet

Voit käyttää kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja hiomatarvikkeita.

Käytettävän hiomatarvikkeen suurimman sallitun kierrosluvun [min-1] tai kehänopeuden [m/s] täytyy vastata vähintään seuraavassa taulukossa vaadittuja arvoja.

Huomioi tämän takia hiomatarvikkeen etiketissä ilmoitettu suurin sallittu kierrosluku tai kehänopeus.

| maks. [mm] | [mm] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [min–1] | [m/s]
| 230 | 8 | 22,2 | 6 500 | 80
| 180 | – | – | 6 500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8 500 | 45