# Technische gegevens

Haakse slijpmachine | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400
Nominaal toerental | min–1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500
Max. slijpschijfdiameter | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Schroefdraad slijpas |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | – | ● | – | ● | –
Zachte aanloop |  | ● | – | ● | – | ● | –
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014
met trillingsdempende extra handgreep | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
met standaard extra handgreep | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Isolatieklasse |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

## Aanwijzingen voor netaansluitvoorwaarden voor GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Het apparaat voldoet aan de vereisten van IEC 61000-3-11 en is afhankelijk van voorwaardelijke aansluiting. Het apparaat kan onder ongunstige stroomomstandigheden incidentele spanningsschommelingen veroorzaken. De impedantie van dit apparaat is ingesteld als Zwerkelijk = 0,18 Ω. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het aansluitpunt, met de impedantie Zmax, waarop het apparaat wordt aangesloten, voldoet aan de impedantievereiste: Zwerkelijk ≥ Zmax. Als Zmax onbekend is, bepaal dan Zmax in overleg met de netwerkbeheerder of de energieleverancier.