# Данные по шуму и вибрации

Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN 60745‑2‑3.

А-взвешенный уровень звукового давления от электроинструмента обычно составляет: 97 дБ(A); уровень звуковой мощности 108 дБ(A). Погрешность K = 3 дБ.

Используйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745‑2‑3:

Шлифование поверхностей (обдирка):
ah = 7,5 м/с2, K = 1,5 м/с2,

Шлифование гибкими абразивами:
ah = 4,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.

Указанное в настоящих инструкциях значение уровня вибрации измерено по стандартной методике измерения и может быть использовано для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет исполь‌зован для выполнения других работ с приме‌нением рабочих инструментов, не преду‌смо‌тренных изготовителем, или техническое об‌служивание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры без‌опас‌ности для защиты оператора от воз‌дейст‌вия вибрации, например: техническое об‌слу‌жи‌вание электроинструмента и рабочих ин‌стру‌ментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических про‌цессов.