# Dado di serraggio rapido

Per sostituire agevolmente l’accessorio di levigatura senza utilizzare ulteriori attrezzi, al posto del dado di serraggio (10) si potrà utilizzare il dado autoserrante (12).

- Il dado di serraggio rapido (12) deve essere utilizzato esclusivamente per mole abrasive o da taglio oppure per spazzole a disco con diametro del foro di 22,2 mm.

Utilizzare esclusivamente un dado autoserrante (12) integro e non danneggiato.

Durante l’avvitamento, accertarsi che il lato con siglatura del dado autoserrante (12) non sia rivolto verso la mola abrasiva: la freccia dovrà puntare verso la tacca di posizionamento (24).

×

Per bloccare il mandrino portamola, premere il pulsante di bloccaggio dell’alberino (1). Per fissare il dado autoserrante, ruotare con forza la mola abrasiva in senso orario.

×

Se integro e correttamente fissato, il dado di serraggio rapido si potrà allentare manualmente, ruotando l’anello zigrinato in senso antiorario. Se il dado autoserrante è inceppato, non allentarlo in alcun caso utilizzando una pinza, ma utilizzare la chiave a due perni. Applicare la chiave a due perni come indicato in figura.