# Дозволені шліфувальні інструменти

Дозволяється використовувати усі названі в цій інструкції шліфувальні інструменти.

Допустима частота обертання [хвил.-1] або колова швидкість [м/с] використовуваних шліфувальних інструментів має принаймні відповідати даним, зазначеним в нижчеподаній таблиці.

З цієї причини зважайте на допустиму частоту обертання або колову швидкість, зазначені на етикетці шліфувального інструмента.

| макс. [мм] | [мм] |  |
--- | --- | --- | --- | ---
| D | b | d | [хвил.−1] | [м/с]
| 230 | 8 | 22,2 | 6 500 | 80
| 180 | – | – | 6 500 | 80
| 100 | 30 | M14 | 8 500 | 45