# Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 60745‑2‑3.

Nivo šumova uređaja označen sa A iznosi tipično: 97 dB(A); nivo jačine zvuka 108 dB(A). Nepouzdanost K = 3 dB.

Nosite zaštitne slušalice!

Ukupne vrednosti vibracije ah (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnost K utvrđeni prema EN 60745‑2‑3:

Površinsko brušenje (gruba obrada):
ah = 7,5 m/s2, K = 1,5 m/s2,

Brušenje brusnim listom:
ah = 4,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je iz‌meren prema standardizovanom mernom postupku i može se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama.

Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako elek‌trični alat upotrebljava za druge namene sa dru‌gim upotrebljenim alatima ili nedovoljno održa‌vanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tačnu procenu opterećenja vibracijama tre‌balo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upo‌tre‌bi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održa‌vanje električnog alata i upotrebljenog alata, održa‌vanje toplih ruku, organizacija radnih postupaka.