# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Moc nominalna | W | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400
Nominalna prędkość obrotowa | min–1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500
Maks. średnica tarczy szlifierskiej | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | – | ● | – | ● | –
System łagodnego rozruchu |  | ● | – | ● | – | ● | –
Waga zgodnie z EPTA‑Procedure 01:2014
z rękojeścią dodatkową tłumiącą drgania | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
ze standardową rękojeścią dodatkową | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Klasa ochrony |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

## Wskazówki dotyczące warunków przyłączenia do sieci dla GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-11 i podlega przyłączeniu warunkowemu. Przy niekorzystnych warunkach zasilania działanie urządzenia może prowadzić do sporadycznych wahań napięcia. Impedancja tego urządzenia jest określona jako Zactual = 0,18 Ω. Użytkownik musi zapewnić, że gniazdo elektryczne o impedancji Zmax, do którego będzie podłączone urządzenie, spełnia wymóg impedancji: Zactual ≥ Zmax. Jeżeli wartość Zmax nie jest znana, należy ustalić wartość Zmax w porozumieniu z operatorem sieci lub dostawcą energii elektrycznej.