# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Nimisisendvõimsus | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Nimipöörlemiskiirus | min–1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Lihvketta max läbimõõt | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Lihvspindli keere |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | – | ● | – | ● | –
Sujuvkäivitus |  | ● | – | ● | – | ● | –
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi
vibratsiooni summutava lisakäepidemega | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
standardse lisakäepidemega | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Kaitseklass |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

## Märkused GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P võrguühendustingimuste kohta:

Seade vastab IEC 61000-3-11 nõuetele ja ühendatakse vastavalt ühendustingimustele. Ebasoodsates voolutingimustes võib seade põhjustada aeg-ajalt pingekõikumisi. Selle seadme takistuseks on määratud Ztegelik = 0,18 Ω. Kasutaja peab veenduma, et ühenduspunkt takistusega Zmax, kuhu seade ühendatakse, vastab takistuse nõuetele: Ztegelik ≥ Zmax. Kui Zmax ei ole teada, määrake Zmax kindlaks konsulteerides võrguteenuse osutaja või tarneasutusega.