# Messa in funzione

- Osservare la tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione. Gli elettroutensili con l’indicazione di 230 V possono essere collegati anche alla rete di 220 V.

Se l’elettroutensile viene alimentato da gruppi elettrogeni senza adeguate riserve di potenza, oppure privi di idonea regolazione della tensione con amplificazione della corrente di avviamento, all’accensione potrebbero verificarsi cali di potenza o comportamenti anomali.

Accertarsi che il gruppo elettrogeno utilizzato sia idoneo allo scopo, soprattutto riguardo a tensione e frequenza di rete.

## Accensione/spegnimento

Per mettere in funzione l’elettroutensile, spingere l’interruttore di avvio/arresto (2) in avanti, dopodiché premerlo.

Per bloccare l’interruttore di avvio/arresto (2), spingere l’interruttore stesso (2) ulteriormente in avanti.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (2) oppure, se l’interruttore è bloccato, premere brevemente l’interruttore di avvio/arresto (2), dopodiché rilasciarlo.

Interruttore in versione senza bloccaggio (per Paesi specifici):

Per mettere in funzione l’elettroutensile, spingere l’interruttore di avvio/arresto (2) in avanti, dopodiché premerlo.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (2).

- Controllare gli accessori di levigatura prima dell’uso. L’accessorio di levigatura dovrà essere montato a regola d’arte e dovrà poter ruotare liberamente. Eseguire un test di funzionamento per almeno 1 minuto, in assenza di carico. Non utilizzare accessori di levigatura danneggiati, ovalizzati o vibranti. Accessori di levigatura danneggiati possono frantumarsi ed essere causa di lesioni.

## Protezione contro il riavvio accidentale

## (GWS 2000 J/GWS 2200 J/GWS 2400 J)

La protezione contro un riavvio accidentale impedisce l’avviamento incontrollato dell’elettroutensile dopo un’interruzione dell’alimentazione di corrente.

Per rimettere in funzione l’elettroutensile, portare l’interruttore di avvio/arresto (2) in posizione di spegnimento e riaccendere l’elettroutensile.

## Avviamento graduale

## (GWS 2000 J/GWS 2200 J/GWS 2400 J)

L’avviamento graduale elettronico limita la coppia all’accensione e consente un avvio dell’elettroutensile senza scatti.

Avvertenza: se l’elettroutensile, subito dopo l’accensione, funziona al massimo numero di giri, è presente un’avaria dell’avviamento graduale e della protezione contro il riavvio accidentale. Inviare immediatamente l’elettroutensile al Servizio Assistenza Clienti (per gli indirizzi vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consulenza tecnica»).