# Dados técnicos

Rebarbadora |  | GWS 2000 J | GWS 2000 P | GWS 2200 J | GWS 2200 P | GWS 2400 J | GWS 2400 P
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 HF2 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF2 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 0..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 1..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 HF4 3..‎‎‎‎
Potência nominal absorvida | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400
Rotações ‌nominais | r.p.m. | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Rosca do veio de retificação |  | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14
Comprimento máx. da rosca do veio de retificação | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | – | ● | – | ● | –
Arranque suave |  | ● | – | ● | – | ● | –
Peso conforme EPTA‑Procedure 01:2014
com punho adicional com amortecimento das vibrações | kg | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,4
com punho adicional padrão | kg | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,3
Classe de proteção |  | /II | /II | /II | /II | /II | /II

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

## Indicações relativas às condições de ligação à rede para GWS 2000 P/GWS 2200 P/GWS 2400 P:

O aparelho cumpre aos requisitos IEC 61000-3-11 e está sujeito a conexão condicional. O aparelho pode causar flutuações ocasionais de voltagem sob condições de energia desfavoráveis. A impedância deste aparelho está definida como Zatual = 0,18 Ω. O utilizador tem de assegurar que o ponto de conexão, com a impedância Zmáx., onde o aparelho deve ser conectado cumpre o requisito de impedância: Zatual ≥ Zmáx.. Se Zmáx. é desconhecido, determine Zmáx. em consulta com o fornecedor da rede ou autoridade de fornecimento.